대구보건대학교병원 공고 제2025-10호

대구보건대학교병원

초음파 시스템 장비 규격 설명서

2025년  09월  06일

구분	품목	수량	모델명	제조사	규격 (제원)
1	보바스 테이블	2	Conble NB1	광원	규격:2,000×1,200×460~900 (W × L × H) 무게 : 105kg 구동 : 1모터
2	매트분리형 평사	3		주문 제작	규격:2,000×1,400 바닥에서 높이:40cm 매트두께 : 5cm
3	기능적 전기 자극치료기	3	AP2177 THETA 4CH	수입 (미국)	규격:95×140×30 무게:200g(배터리제외) 단계조절:0~999 단계조절(최소 0.25mA)
4	연하장애치료기	1	AP 2116 VitalStim	수입 (미국)
5	전동하지운동기	1	AP 3106 (Tigo562)	수입 (독일)
6	저주파자극기	1	IN-1200C	한일 메디피아
7	슬라이드 하지 재활장비	1	Conble LS	광원	규격:2,100×660×580~825 (W × L × H) 무게:164kg 구동:3모터
8	작업치료테이블	1	KO - 400	광원	규격:1,680×1,200×720~1,050 (W × L × H) 무게 : 40kg
9	전동틸팅테이블 (기립경사대)	1	KS - 104	광원	규격:2,000×700×480~930 (W × L × H) 무게:70kg 구동:2모터