대구보건대학교병원 공고 제2026-03호

대구보건대학교병원

치료실 치료 장비 및 기구

규격 설명서

2026년  02월  09일

구분	품목	수량	모델명	제조사	규격 (제원)
1	보바스 테이블 1단	3	Conble NB1	광원	규격:2,000×1,200×460~900 (W × L × H) 무게 : 105kg 구동 : 1전동 모터 DC 24V
2	보바스 테이블 2단	5	Conble NB1	광원	규격:2,000×1,200×460~900 (W × L × H) 무게 : 110kg 구동 : 1전동 모터 DC 24V
3	매트리스 분리형 평사	4		주문 제작	규격:1,400×2,000 바닥에서 높이:40cm 매트두께 : 5cm
4	기능적 전기 자극치료기	3	AP2177 THETA 4CH	수입 (미국)	규격:95×140×30 무게:200g(배터리제외) 단계조절:0~999 단계조절(최소 0.25mA)
5	작업치료테이블 2단	1	KO - 400	광원	규격:1,680×1,200×720~1,050 (W × L × H) 무게 : 40kg